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EXERCICE B – Banc de test d'un moteur ionique à iode
Un moteur ionique est un moteur utilisé sur certains satellites. Sa force de propulsion vient de l'éjection des ions à très haute vitesse. Les ions libérés passent par deux grilles fortement chargées électriquement et subissent ainsi une accélération.
Cet exercice propose d'analyser le système d'accélération sur un moteur utilisant trois cations de l'élément iode : I+, I2+ et I2+.
Une tension électrique U positive est appliquée entre les grilles situées à une distance d l'une de l'autre. Cette tension génère un champ électrique E⃗ uniforme et permet d'accélérer les ions qui sont ainsi éjectés du moteur avec une vitesse de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde.
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Figure 1. Schéma du moteur ionique à iode et modélisation de l'accélérateur d'ions.
Données
− masse des cations I+ et I2+ assimilée à celle d'un atome d'iode : mI = 2,11×10-25 kg ;
− masse d'un ion I2+ : mI2+ = 2 mI ;
− charges des cations : q(I+) = q(I2+) = e et q(I2+) = 2 e
avec e : charge électrique élémentaire : e = 1,60 × 10-19 C ;
− relation électron-volt et joule : 1 eV = 1,60 × 10-19 J ;
− relation joule, coulomb et volt : 1 J = 1 C × 1 V.
Q1. Rappeler la relation donnant la force électrique F⃗ subie par une particule de charge q soumise à un champ électrique E⃗. Reproduire sur la copie le schéma ci-dessous et représenter la force électrique subie par un cation, sans souci d'échelle. Justifier votre réponse.
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Figure 2. Schéma à reproduire sur la copie.
L'étude du moteur, lors d'un test, est menée dans le référentiel terrestre associé au laboratoire. On suppose que ce référentiel est galiléen au regard des durées et des distances mises en jeu. On néglige le poids de chacun des cations ainsi que toute interaction entre eux.
Le système est le cation.
On montre que le travail W (F⃗) de la force électrique F⃗ subie par un cation de charge q soumis à une différence de potentiel U dans l'accélérateur vérifie la relation W (F⃗) = q U.
On considère que la vitesse d'entrée, ve des ions est négligeable devant la vitesse vs atteinte en sortie de l'accélérateur, ce qui permet d'écrire que ve = 0.
Q2. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, montrer que l'expression de l'énergie cinétique ECS d'une particule de charge q en sortie de l'accélérateur est ECS = q U.
Q3. Expliquer pourquoi les ions I+ et I2+ en sortie d'accélérateur ont une énergie cinétique identique.
L'expérience est d'abord réalisée avec une tension U = 900 V aux bornes des grilles. Lors du test, un analyseur d'énergie des ions placé en sortie d'accélérateur, permet de mesurer la répartition des ions en fonction de leur énergie cinétique. Les résultats de mesures sont synthétisés sur la figure 3 ci-dessous.
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Figure 3. Répartition des ions en fonction de leur énergie cinétique.
Q4. Calculer, en keV, la valeur de l'énergie cinétique théorique, notée ECS(théo), des ions I+ et I2+ en sortie de l'accélérateur dans les conditions de l'expérience. Indiquer si cette valeur est cohérente en la comparant à une valeur expérimentale à estimer grâce à la figure 3.
On cherche maintenant à étudier l'influence de la masse et de la charge électrique sur la vitesse de sortie vs pour les trois cations I+, I2+ et I2+ .
Q5. Rappeler l'expression de l'énergie cinétique en fonction de la masse m de l'ion ainsi que sa vitesse de sortie vs et montrer que de la vitesse de sortie s'exprimer : vS = √(2 q U / m).
Lorsque la poussée du moteur est maximale, la tension U a pour valeur U = 1,3 kV.
Q6. Calculer la valeur de la vitesse de sortie vs(I+) des ions I+. Comparer avec l'ordre de grandeur de la vitesse d'éjection des ions données en début d'énoncé.
Q7. Les trois cations ont des vitesses de sortie différentes. Classer, sans faire de calcul, les vitesses de sortie des trois cations par ordre croissant à l'aide de l'expression de vs donnée à Q5.
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